Внимание потребителей! Выбор безопасной пиротехники

 В преддверии Нового года, празднование которого сопровождается использованием фейерверков и новогодних салютов, управление Роспотребнадзора по Саратовской области обращает внимание на правила реализации и эксплуатации пиротехнических изделий.

 Пиротехническое изделие - изделие, предназначенное для получения требуемого эффекта с помощью горения (взрыва) пиротехнического состава. В состав указанных изделий входят химические вещества различной природы, способные при неправильном их применении воспламеняться, вызывать взрыв и наносить вред человеку и окружающей среде.

 По назначению пиротехнические изделия подразделяются на пиротехнические изделия бытового назначения (не могут иметь класс опасности выше III класса) и пиротехнические изделия технического назначения (технический регламент Таможенного Союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011)).

 Продажа пиротехнических изделий возможна только в специализированных торговых точках. Розничная торговля пиротехническими изделиями бытового назначения производится в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Витрины с образцами пиротехнических изделий бытового назначения в торговых помещениях обеспечивают возможность ознакомления покупателя с надписями на пиротехнических изделиях и исключают любые действия покупателей с изделиями, кроме визуального осмотра.

 Реализация пиротехнических изделий технического назначения производится юридическими лицами, имеющими лицензию (разрешение) на распространение пиротехнических изделий IV и V классов опасности.

 В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 реализация пиротехнических изделий запрещается:

 - на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов (воздушных, морских, речных, железнодорожных и автобусных), на платформах железнодорожных станций, остановках общественного транспорта, в наземных вестибюлях станций метрополитена, уличных переходах и в иных подземных сооружениях, а также в транспортных средствах и на территориях пожароопасных производственных объектов;

 - лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное ограничение);

 - при отсутствии (утрате) идентификационных признаков, инструкции (руководства) по эксплуатации, обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия, при наличии следов порчи, истечении срока годности;

 - вне заводской потребительской упаковки.

 Управление Роспотребнадзора по Саратовской области обращает внимание потребителей:

 Требования к маркировке пиротехнических изделий установлены в п. 10 ст. 4ТР ТС 006/2011. Маркировочные обозначения пиротехнических изделий на русском языке чётким и хорошо различимым шрифтом включают:

 - наименование (условное обозначение) пиротехнических изделий;

 - предупреждение об опасности пиротехнических изделий и класс опасности;

 - наименование и место нахождения организации - изготовителя пиротехнических изделий (поставщика и/или импортера);

 - обозначение стандартов или иных документов, в соответствии с которыми изготовлены пиротехнические изделия;

 - дату окончания срока годности;

 - перечень опасных факторов и размеры опасной зоны;

 - ограничения в отношении условий обращения;

 - требования по безопасному хранению и утилизации пиротехнических изделий;

 - инструкцию по применению;

 - информацию о подтверждении соответствия пиротехнических изделий требованиям ТР ТС 006/2011;

 - назначение или область применения пиротехнических изделий.

 Предупредительные надписи выделяются контрастным шрифтом или сопровождаются надписью: «Внимание!». Площадь маркировочных обозначений должна занимать не менее 30% от площади большей стороны пиротехнических изделий и (или) их упаковки (тары).

 Пиротехнические изделия подлежат обязательному подтверждению их соответствия установленным требованиям в форме декларирования соответствия или сертификации, в которых указывается класс опасности. На пиротехнических изделиях бытового назначения и (или) на их потребительской упаковке (таре), в эксплуатационной документации пиротехнических изделий технического назначения, соответствующих требованиям ТР ТС 006/2011 и прошедших процедуру подтверждения соответствия, указывается Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

 Применение пиротехнической продукции должно осуществляться в соответствии с требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации завода-изготовителя, в которой должен быть указан радиус опасной зоны. Он составляет не более 30 м, 5 м и 0,5 м для изделий соответственно III, II и I классов. При этом инструкция должна содержать требования пожарной безопасности к такому пиротехническому изделию.

 Применение пиротехнических изделий запрещается:

 - в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;

 - на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

 - на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);

 - на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;

 - во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;

 - при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их использовании;

 - на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков;

 - лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем пиротехнического изделия.

 Кроме того, не допускается применение изделий с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия (декларации о соответствии либо знака соответствия).